Kraków, dnia 10.04.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **68/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów specjalistycznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie:

Filtr mechaniczny klasy Hepa 13 o skutecznej filtracji .

Objętość oddechowa  już od 100ml – 1500ml , wymaga jest od 150(200ml)  do  1500 ml, (oferujemy szerszy, korzystniejszy zakres)

połączenie  - Złącza proste standardowe 22M/15F-22F, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Parametry:

Filtr oddechowy mechaniczny HEPA 13, bakteryjno-wirusowy, membrana filtrująca

harmonijkowa, hydrofobowa. Nieprzepuszczalny dla cieczy. Wysoka skuteczność bakteryjno-

wirusowa. Niski opór przepływu. Przezroczysta obudowa. Przeznaczony do zabezpieczenia

respiratorów, aparatów do znieczuleń, resuscytatorów. Dla dzieci i dorosłych.

Typ filtracji mechaniczny

S kutec zność bakt er yjn a > 9 9 ,99 99 %

Skuteczność wirusowa >9 9 , 99 99 %

Skuteczność filtracji względem prątków >9 9 , 99 %

Walidowany do prątków gruźlicy, grzyby, HIV, HCV i WZW C

Skuteczność filtracji względem NaCl 99,9714

Powierzchnia filtracji 720cm2

Zalecana objętość oddechowa 100-1500 ml

Martwa przestrzeń 35 ml

Opór przepływu : 0,8 cm H2O przy 30l/min

1,4 cm H2O przy 60l/min

Poziom nawilżania przy 500VT 5,8 mg przez 24h

przy 250VT 6 mg przez 24h

Port kapno z koreczkiem zakręcanym Luer-Lock

Waga 35 g

Złącza proste standardowe 22M/15F-22F

Nie zawiera latexu, PVC i ftalanów, w tym DEHP

Zalecany czas stosowania 24 h

Jednorazowego użytku

Indywidualnie pakowany. Pojedyncze opakowanie papier-folia, trwałe i szczelne

Na opakowaniu dane producenta, nazwa produktu, nr katalogowy, nr serii, data produkcji,

data ważności.

Sterylny. Sterylizowany tlenkiem etylenu

**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych